
 附件1：             一、二类汽车维修企业生产条件考核计分标准
	序号
	检查内容
	分值
	检查项目
	扣分标准
	扣分
	备注

	1
	设施条件
	30
	
	
	
	

	1.1
	生产厂房
	（10）
	一类生产厂房面积应不少于800平方米；二类生产厂房面积应不少于200平方米。不堆放杂物、消防设施有效。租赁厂房应有有效的书面租赁合同。
	厂房面积不足不给分；租赁合同无效不得分。
厂房堆放杂物扣5分；消防设施无效扣5分，扣完为止。
	
	

	1.2
	接待室
	（10）
	一类接待室面积不小于80平方米；

二类接待室面积不小于20平方米。
	接待室面积不足的扣10分。
	
	

	1.3
	停车场
	（10）
	一类面积应不少于200平方米；二类面积应不少于150平方米。停车场不准占用街道和公共场所。租赁的停车场应有有效的书面租赁合同。
	停车场面积不足不得分。占用公共场所和街道扣5分。无有效租赁合同不得分。
	
	

	2
	设备条件
	70
	大中型客车
	大型货车
	小型车
	附加说明
	评分标准
	
	

	2.1
	废油收集装置
	（70）
	√ 
	
	少一台设备或设施或外协合同扣2分。扣完为止。
	
	

	2.2
	★齿轮油加注设备
	
	√
	
	
	
	

	2.3
	★液压油加注设备
	
	√
√
－
	
	
	
	

	2.4
	★制动液更换加注器
	
	√
	
	
	
	

	2.5
	★脂类加注器
	
	√
－
√
	
	
	
	

	2.6
	轮胎轮辋拆装设备
	
	√
	
	
	
	

	2.7
	轮胎螺母拆装机
	
	√
	√
	－
	
	
	
	

	2.8
	车轮动平衡机
	
	√
	
	
	
	

	2.9
	四轮定位仪
	
	－
	－
	√
	二类允许外协
	
	
	

	2.10
	四轮定位仪或转向轮定位仪
	
	√
	√
	－
	二类允许外协
	
	
	

	2.11
	制动鼓和制动盘维修设备
	
	√
	√
	－
	
	
	
	

	2.12
	汽车空调冷媒回收净化加注设备
	
	√
	二类允许外协
	
	
	

	2.13
	总成吊装或顶举设备
	
	√
	
	
	
	

	2.14
	汽车举升装置
	
	√
	一类不少于5个，二类不少于2个。汽车举升机或具有安全逃生通道的地沟。
	
	
	

	2.15
	汽车故障电脑诊断仪
	（70）
	√
	
	少一台设备或设施或外协合同扣2分。扣完为止。
	
	

	2.16
	★冷媒鉴别仪
	
	√
	
	
	
	

	2.17
	★蓄电池检查、充电设备
	
	√
	
	
	
	

	2.18
	无损探伤设备
	
	√
	－
	－
	
	
	
	

	2.19
	车身清洗设备
	
	√
	
	
	
	

	2.20
	打磨抛光设备
	
	√
	－
	√
	
	
	
	

	2.21
	除尘除垢设备
	
	√
	－
	√
	
	
	
	

	2.22
	车身整形设备
	
	√
－
√
	
	
	
	

	2.23
	车身校正设备
	
	－
	－
	√
	二类允许外协
	
	
	

	2.24
	车架校正设备
	
	√
	√
	
	二类允许外协
	
	
	

	2.25
	悬架试验台
	
	－
	－
	√
	允许外协
	
	
	

	2.26
	喷烤漆房及设备
	
	√
	－
	√
	大中型客车允许外协
	
	
	

	2.27
	喷油泵试验设备（柴油车）
	
	√
√
－
	允许外协
	
	
	

	2.28
	喷油器试验设备
	
	√
－
√
	
	
	
	

	2.29
	调漆设备
	
	√
	－
	√
	允许外协
	
	
	

	2.30
	自动变速器维修设备
	
	√
	允许外协
	
	
	

	2.31
	★氮气置换装置（燃气车）
	
	√
	－
	√
	
	
	
	

	2.32
	★气瓶支架强度校验装置（燃气车）
	
	√
	－
	√
	允许外协
	
	
	

	2.33
	★抢修服务车
	
	√

	
	
	
	

	2.34
	尾气分析仪或不透光烟度计
	
	√

	少一台设备或外协协议扣5分。
（大型货车修理企业的制动性能检测设备本次考核允许外协）
	
	

	2.35
	☆汽车前照灯检测设备
	
	可用手动灯光仪或投影板检测
	
	
	

	2.36
	☆侧滑试验台
	
	可用单板侧滑台
	
	
	

	2.37
	☆制动性能检验设备
	
	可用制动力、制动距离、制动减速度设备之一
	
	
	

	备注：“√”——要求具备，“－”——不要求具备。
	得分
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