
废机油桶存放管理制度

一、目的  
加强废机油的全面管理，使废机油更好地回收，最大限度地控制废机油对环境产生的影响 
二、范围 
适用于大通行政区域内维修企业
三、要求
（一）场地要求
1、存放场地不宜露天存放或厂房之一角，要存放在仓库或简易敞蓬内，便于检查处理。
2、应远离明火、电源，位于干燥、阴凉、通风处，采取防雨、防渗、防漏措施。
3、地面坚实平整，保持清洁，便于漏油时及时发现并处理。
4、油桶存放场地要高出周围地面0.2米，有5度的排水坡度。
5、存放场地四周有排水和水封隔油设施。
6、摆放干粉灭火器、堆放消防沙，便于应急使用。
（二）油桶要求
1、废机油要用铁质油桶，并且桶盖要盖严；避免使用镀锌之铁桶盛载润滑油。 
2、保持桶身、桶面清洁，标识清晰。应经常检查油桶有无泄漏、查看桶面上的标志是否清晰。
3、油桶可直立放置，但宜将桶略为倾斜，以免雨水聚集于桶面而掩盖铜栓。
4、油桶下加垫木板，以防地面水锈蚀油桶。
（三）存放要求
1、废机油要与一般固体废弃物和可回收的废弃物应分类存放，严禁混放混存。
2、要向桶口处倾斜一定角度，以免外界水分淤积在桶口渗入油中。
3、盛装废机油时，不得超过包装物或者容器的3/4，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。  
4、存放处要有相关标识及严密的封闭措施，防止非工作人员接触，并且要有专人管理，存放地点禁止动火。
5、存放、使用及搬运时一定要注意避免火源，必须采取有效的安全防范措施，防止发生泄漏和火灾事故。
6、废机油处置必须由具有资质的机构或环保部门指定单位接受,公司行政部与之签订危废转移协议,并依照有关规定填写和保存废物转移联单。
严禁有关人员私自转让、买卖。
7、一旦废油发生流失、泄漏等意外事故时，及时采取用沙或泥土围堵、吸收溢出的液体等紧急措施，并启动应急方案，实施救援处理工作，同时上报相关负责人。
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